FVMM V0.2.0.0 (202308041642)版本

发布日志

# 声明

本固件软件同时支持FIP16Plus和FIP15GPlus进行升级，升级至V0.2.0.0版本后，无法降级至上个RC版本；如需降级请联系售后。

# 简介

* **固件版本:**FVMM\_V0.2.0.0\_202308041642\_RC.bin
* **版本升级：**

FIP15GPlus从V0.1.24.9（202209281825）升级至V0.2.0.0（202308041642）

FIP16Plus从V0.1.24.3（202208201752）升级至V0.2.0.0（202308041642）

* **适用型号:** FIP16Plus，FIP15GPlus
* **发布日期:** 2023.08.30

# 新增功能

1. 新增i86box-video 和FIP15GPlus的ip直拨视频联动功能
2. 新增自动呼出功能
3. 新增UC2.X企业通讯录

# 功能优化

1. 优化FIP16Plus无线漫游机制
2. 优化FIP16Plus内存占用
3. 优化远程地址簿，支持匹配来去电显示
4. 优化FIP16Plus电池管理方案

# 问题修复

1. 修复软电话呼入接听后立即挂断的问题
2. 修复先按下数图设置号码再按下拨号键，不能呼出的问题
3. 修复FVMM接收短信后，ipphone死机的问题
4. 修复TR069不能升级固件的问题
5. 修复FIP16Plus硬件版本为V1.1时不能升级的问题
6. 修复话机处于AP+AC环境时，开启漫游时，FIP16Plus过一段时间无线会断开的问题