## ****FIP16Plus话机使用安全须知****

请在安装和使用话机前仔细阅读话机使用安全须知，这是确保设备可靠运行的关键。

1. 请使用话机指定的电源适配器。若因特殊情况需要使用其他厂商提供的电源适配器，请确保电源适配器的电压和电流符合本产品的规格。
2. 理论上，电池电量保持在中间范围（如30%-70%）更有助于延长电池寿命，因此：

* 话机充满电后建议您拔掉电源适配器，避免长时间充电或长期处于高电量状态加速电池的老化，以延长电池使用寿命。
* 如果话机长时间闲置，建议将设备每3个月进行1次完整充放电并补电至70%电量。如果设备长时间不用、不充电，电池可能会损坏，从而充电异常或无法充电。

1. 温度过高或者湿度过高都会影响话机电池使用寿命，因此：

* 在使用产品前请确认使用的环境温度和湿度符合产品的工作需求。
* 请您尽量避免将电池丢入火中,或者暴露在产生热源的地方。
* 请您避免在阳光直射下储存电池。
* 请您避免将电池浸入水中或者使电池受潮。

1. 电池属于电化学产品，因此：

* 请您避免直接焊接电池组或电池。
* 请您避免颠倒正负极端。
* 请您避免将电池组连接到电源插座。
* 请您避免将正负极直接与电线等金属物体连接，或者将电池与项链、发夹等金属物品一起运输和存放，从而使电池组短路。 

1. 话机电池的软铝包装箔很容易被镍片、大头针和针等锋利的边缘部件损坏，因此：

* 请您避免用任何锋利的零件撞击、刺穿电池，避免敲打或抛扔电池。

1. 请您不要自行更换电池；为保护环境，废弃电池请交给专业机构回收处理。
2. 在充电或使用过程中，如发现异常（如发热、冒烟、异味等），应立即停止使用，并寻求专业人员帮助。

本产品可能会由于软件的更新而导致实际使用与说明书内容产生差异，请以购买的产品为准，操作指南仅供参考。